VISUAL Este tipo de mantenimiento se efectúa en forma mensual, sin desenergizar la línea.

PREVENTIVO Consiste en una serie de pruebas a realizar en los equipos para verificar su estado.

TERMOGRAFICO Se realiza con equipo energizado, y es una actividad que abarca a toda la subestación.

TIPO MTTO. A

SUB. ELECTRICAS

CORRECTIVO Se presenta cuando existe una falla o avería grave de algún o algunos equipos de la subestación.

PROACTIVO Consiste en el estudio de fallas y análisis de la actividad de mantenimiento, para poder obtener conclusiones.

PREDICTIVO Consiste en detectar con anticipación fallas en la subestación eléctrica.